様式第８号の２(第１１条の２関係)

（第１面）

屋外広告物等安全点検報告書

　　年　　月　　日

青森市長　　　　　　　　　様

報告者　住所

氏名

　　　　　　　　　　　 (電話番号)

　屋外広告物等の点検結果を下記のとおり報告します。この報告書に記載の事項は事実に相違ありません。

|  |  |
| --- | --- |
| 表示又は　設置場所 | 青森市 |
| 許可年月日 | 年　　月　　日 | 許可番号 | 号 | 表示又は設置の期限 | 年　　月　　日 |
| 点検者 | 住所（〒　　　　　　）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号 |
| 資　格 | １　屋外広告士３　広告美術仕上げ技能士５　特定建築物調査員７　点検技能講習会修了 | ２　屋外広告物講習会修了４　一級、二級建築士又は木造建築士６　施工管理技士（建築、電気） |
| 登録番号等 |  |
| 広告物等の概要 | 整理番号 | 種　類 | 面　積(㎡) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

（第２面）

|  |  |
| --- | --- |
| 整理番号 |  |
| 広告物の種類 |  | 設置年月日 |  |
| 点検日 | 年　　　月　　　日 |
| 区　分 | 点検内容 | 補修を要する箇所の有無 | 補修の内容 |
| １　基礎部・　上部構造 | ⑴　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  |
| ⑵　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき | 有 | 無 |  |
| ⑶　鉄骨のさび、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  |
| ２　支持部 | ⑴　鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  |
| ⑵　鉄骨接続部（ボルト・ナット・ビス）の緩み、欠落 | 有 | 無 |  |
| ３　取付部 | ⑴　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  |
| ⑵　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | 有 | 無 |  |
| ⑶　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  |
| ４　広告板 | ⑴　表示面版・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落  | 有 | 無 |  |
| ⑵　側板、表示面版押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有 | 無 |  |
| ⑶　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有 | 無 |  |
| ５　照明装置 | ⑴　照明装置の不点灯、不発光 | 有 | 無 |  |
| ⑵　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  |
| ⑶　周辺機器の劣化、破損 | 有 | 無 |  |
| ６　その他 | ⑴　付属部材（装飾・振れ止め棒・鳥よけ・その他付属品）の腐食、破損 | 有 | 無 |  |
| ⑵　避雷針の腐食、損傷 | 有 | 無 |  |
| ⑶　その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　　　） | 有 | 無 |  |
| 特記事項 |

注 1　点検を実施した広告物等が複数ある場合、すべてについて第２面を作成し、整理番号に適宜番号を振ること。

2　第２面の補修を要する箇所の有無の欄は、該当する事項を○で囲むこと。また、点検をした箇所のカラー写真（撮影年月日を記入したもの）を添付すること。

　 3　資格の欄は該当する番号を○で囲むこと。

　 4　用紙の大きさは、日本工業規格A4縦長とする。